|  |  |
| --- | --- |
| **Konmex Sp. z o.o.** ul. Nałkowskiej 505-410 Józefów | Ryki, 07.02.2020 r. |

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.2.1 PO IR/2020**

W związku z planowaną realizacją projektu pn.: „Wprowadzenie na rynek przez Konmex Sp. z o.o. rezultatów własnych prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnym narzędziem chirurgicznym do aplikacji implantowalnych klipsów naczyniowych.”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek**”**, nr wniosku POIR.03.02.01-06-0013/19, KONMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie na zakup środka trwałego zgodnie z zasadą konkurencyjności następujących elementów projektu:

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**
2. Automat tokarski – 1 szt.
3. **Specyfikacja techniczna (minimalne wymagania techniczne wraz z zakresem równoważności):**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Ilość osi, w których maszyna może realizować obróbkę – min 7 |
| 2 | Wrzeciono główne o maksymalnej średnicy detalu obrabianego - min. 10mm  |
| 3 | Maksymalne obroty wrzeciona głównego - min. 15000 obr/min  |
| 4 | Moc napędu wrzeciona głównego – min. 2,2 do 3,7 kW |
| 5 | Płynnie indeksowana oś C na wrzecionie głównym |
| 6 | Ilość poprzecznych narzędzi napędzanych do obróbki detalu we wrzecionie głównym – min 6 |
| 7 | Maksymalne obroty narzędzi napędzanych poprzecznie – min. 12000 obr/min |
| 8 | Przeciwwrzeciono o maksymalnej średnicy detalu obrabianego - min. 10mm |
| 9 | Maksymalne obroty przeciwwrzeciona - min. 15000 obr/min  |
| 10 | Moc napędu przeciwwrzeciona – min. 2,2 do 3,7 kW |
| 11 | Płynnie indeksowana oś C na przeciwwrzecionie |
| 12 | Dodatkowa oś Y na przechwycie |
| 13 | Szybkość posuwu dla wszystkich osi – min 35 m/min |
| 14 | Maksymalny zakres wiercenia (wrzeciono główne) – dla narzędzi stałych minimum 6mm, dla narzędzi napędzanych – min 4mm |
| 15 | Maksymalna średnica freza przy obróbce we wrzecionie głównym – min 6mm |
| 16 | Imak nożowy - min. 7-stanowiskowy |
| 17 | Uchwyt przelotowy do narzędzi umożliwiający obróbkę od przodu (min. 4 szt.) i od tyłu (min. 2 szt.) |
| 18 | Blokada wrzeciona głównego i przechwytującego |
| 19 | Zespół do obróbki poprzecznej z oprawkami napędzanymi - min. 6 oprawek napędzanych |
| 20 | Czujnik wyrzucenia detali |
| 21 | Zespół do obróbki od tyłu z oprawkami napędzanymi – min. 8 oprawek napędzanych |
| 22 | Czujnik złamania obcinaka |
| 23 | Zespół pneumatyczny |
| 24 | Zbiornik chłodziwa z czujnikiem poziomu i przepływu |
| 25 | Automatyczne centralne smarowanie z kontrolą poziomu oleju |
| 26 | Oświetlenie przestrzeni roboczej |
| 27 | Komplet narzędzi maszynowych |
| 28 | Sterowanie CNC: typu: Sinumerik, Fanuc, Heidenhain, Mitsubishi lub porównywalny, w polskiej wersji językowej |
| 29 | Pompa wysokiego ciśnienia – min 65 bar |
| 30 | Automatyczny podajnik pręta z magazynem |
| 31 | Transporter wiórów |
| 32 | Złącze USB lub RS232C do transferu danych na automat tokarski |
| 33 | Lampa sygnalizująca informująca o statusie pracy maszyny |
| 34 | Transporter detali |
| 35 | Dokumentacja maszyny w polskiej wersji językowej |

**Miejsce realizacji zamówienia** – oddział Zamawiającego: ul. Przemysłowa 11g, 08 – 500 Ryki

Przedmiot zamówienia musi spełniać wskazane wymogi w specyfikacji technicznej. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Dostawcę/Ofertodawcę – nie dopuszczamy podwykonawstwa. Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia, w oparciu o wymagane przepisami prawa certyfikaty i aprobaty techniczne oraz spełniających wymogi - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Ponadto dostarczane urządzenie będzie nowe i w odpowiedniej klasie jakości.

Prosimy o wskazanie ceny z uwzględnieniem wymagań technicznych przedstawionych w niniejszej dokumentacji (równoważnych lub lepszych, jeżeli w dokumentacji technicznej oraz w opisie przedmiotu zamówienia zastosowano wskazanie nazwy własnej lub technologii), Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań czy technologii i rozwiązań równoważnych, tj. nieobniżających standardów oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego. Ostateczna ocena równoważności zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego.

Oferowana cena powinna zawierać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w związku z realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty.

Oferowana cena powinna być ceną netto (tj. bez podatku VAT).

Waluty dopuszczalne w zamówieniu to: PLN, EURO, USD. Wszystkie rozliczenia związane
z realizacją zamówienia dokonywane będą w wyżej wymienionych walutach. Wszystkie ceny ofertowe
w walucie obcej zostaną przeliczone do porównania wg średniego kursu NBP poprzedzającego dzień sporządzenia protokołu wyboru (dokonywania oceny złożonych ofert).

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

**Wspólny słownik zamówień (CPV):**

Kod CPV: 42621000-5 Tokarki

Pomocniczy kod CPV: 42621100-6 - Tokarki sterowane komputerowo

1. **Termin realizacji zamówienia:**

Maksymalniew okresie 6 tygodni od momentu podpisania umowy z Wykonawcą.

1. **Warunki udziału w postepowaniu:**

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

1. Oferowanie przedmiotu zamówienia spełniającego parametry techniczno-funkcjonalne określone
przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym – załączenie do oferty szczegółowej specyfikacji przedmiotu zamówienia zawierającej parametry przedmiotu zamówienia, na podstawie której Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w parametrów techniczno-funkcjonalnych. Warunkiem dostępu w przedmiotowym zapytaniu jest zaoferowanie przedmiotu zamówienia z minimalnym okresem gwarancji 12 miesięcy (bez limitu godzin pracy).
2. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
we wskazanych terminach. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie załączenie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami oraz z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach, wystawionych w terminie nie wcześniejszym niż miesiąc przed złożeniem oferty. Brak ww. zaświadczeń stanowi podstawę do odrzucenia oferty z przyczyn formalnych.
4. Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań. Oferenci nie mogą być powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (wykluczenie) tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
	1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
	2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
	3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
	4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
	5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
6. **Kryteria oceny ofert:**

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KRYTERIA OCENY OFERT** | **WAGA** | **MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW** |
| a) łączna cena netto\* | 60% | 60 |
| b) okres gwarancji (bez limitu godzin pracy) | 30% | 30 |
| c) czas reakcji pomocy technicznej | 10% | 10 |

*\*w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wybór dostawcy*

 **Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:**

* + - 1. Punkty w ramach kryterium łącznej *ceny netto* będą przyznawane wg następującej formuły:

 C min

A n = ----------------- x 100 x 60%

 C r

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

A n – ilość punktów przyznana ofercie

* + - 1. Punkty w ramach kryterium *okres gwarancji (bez limitu godzin pracy) -* wyrażony w miesiącachbędą przyznawane wg następujących przedziałów:
* *okres gwarancji*: od 12 (włącznie) do 24 miesięcy (bez limitu godzin pracy) – 0 pkt.
* *okres gwarancji*: powyżej 24 miesięcy (bez limitu godzin pracy) włącznie – 30 pkt.
	+ - 1. Punkty w ramach kryterium *czas reakcji pomocy technicznej* (czas od odebrania zgłoszenia o usterce do udowodnionego momentu rozpoczęcia pracy nad rozwiązaniem problemu technicznego wyrażony w godzinach (h) – w dni robocze: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt) będą przyznawane wg następujących przedziałów:
				* *czas reakcji pomocy technicznej:* powyżej 48 h – 0 pkt.
				* *czas reakcji pomocy technicznej*: poniżej 48 h (włącznie) – 10 pkt.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków udziału oraz kryteriów ofert zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty (sposób dokonania oceny ich spełnienia):

1. Złożenie prawidłowo podpisanej oferty (przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta) zawierającej:
* nazwę i adres oferenta,
* datę wystawienia oferty,
* dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów punktowanych,
* termin ważności oferty.
1. Przedłożenie specyfikacji przedmiotu zamówienia z jego parametrami oraz specyfikacji technicznej – Załącznik nr 2.
2. Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
* Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone
w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
* Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia parametry techniczno-funkcjonalne określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr 2/3.2.1 POIR/2020, w załączeniu do oferty przedstawi szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia zawierającą parametry przedmiotu zamówienia i specyfikację techniczną. Przedmiot zamówienia jest objęty min. 12 miesięcznym okresem gwarancji lub wyższym (bez limitu godzin pracy).
* Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
* Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach oraz załącza oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami oraz z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach, wystawionych w terminie nie wcześniejszym niż miesiąc przed złożeniem oferty.
* Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .
* Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

1. **Opis sposobu przygotowania oferty:**

Oferta może być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
lub na formularzu oferenta, wraz z załącznikami i oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt. IV i V niniejszego zapytania ofertowego.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.

Sposoby składania ofert:

* 1. osobiście w oddziale firmy: ul. Przemysłowa 11g, 08-500 Ryki;
	2. pocztą, listem poleconym, kurierem na adres: Konmex Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 11g, 08-500 Ryki, z opisem na kopercie numeru zapytania ofertowego;
	3. pocztą elektroniczną na adres mailowy: a.zuchniarz@konmex.com

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: **13.03.2020 r.**

* + W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego, jako miejsce składania ofert.
	+ Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty ponumerować kolejno i trwale spiąć (w przypadku dostarczenia w formie papierowej).
	+ Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo i związanego z tym terminem odbioru, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
	+ Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie jednego roku od udzielenia zamówienia podstawowego, przy czym zamówienie uzupełniające nie może przekroczyć 10% kwoty z wybranej oferty.
* Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte
i będą oferentom zwracane bez otwierania. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert są dopuszczalne.
* Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
* Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
* Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi na swojej stronie internetowej
o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.
* Brak któregokolwiek z wskazanych załączników i/lub wskazanych oświadczeń stanowi podstawę do odrzucenia formalnego danej oferty.

1. **Termin ważności oferty**

Minimum 30 dni od daty wskazanej w punkcie VI niniejszego Zapytania jako termin dostarczania ofert.

1. **Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.**

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo
lub kapitałowo z firmą Konmex Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą Konmex Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu firmy Konmex Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu firmy Konmex Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1  do zapytania ofertowego).

1. **Warunki dokonania zmiany umowy:**

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie niezbędnych do sprawnej realizacji prac, w szczególności:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany terminów i warunków płatności - pod warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę takiego zamiaru i otrzymania stosownej zgody Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, oraz/lub okolicznościami siły wyższej.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie wpływają w istotny sposób na przedmiot zamówienia oraz nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy.

Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Andrzej Zuchniarz.Pytania dotyczące zapytania ofertowego można zadawać za pomocą e-mail: a.zuchniarz@konmex.com lub dzwoniąc pod numer: +48 503 765 058

**Zastrzeżenia:**

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Konmex Sp. z o.o. do żadnego określonego działania:

* Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Konmex Sp. z o.o.
do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Konmex Sp. z o.o.
do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
* Konmex Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem
i dostarczeniem oferty.
* Konmex Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.
* Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 jest Konmex Sp. z o.o., ul. Nałkowskiej 5, 05-410 Józefów.

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 pkt. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia warunków realizacji zasady konkurencyjności, na podstawie:

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320).

• Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 2077).

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia przedmiotowego postępowania nr 2/3.2.1 PO IR/2020 tj. dokonania wyboru najlepszej oferty i podpisania umowy współpracy.

Każda osoba fizyczna, której dane osobowe będą przetwarzane w ramach przedmiotowego postępowania ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe będą przetwarzane w ramach przedmiotowego postępowania ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w ramach przedmiotowego postępowania nie wymaga zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą.

**Załączniki:**

1. Formularz ofertowy

2. Specyfikacja techniczna

 Podpis

**Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy** do zapytania nr 2/3.2.1 PO IR/2020

**FORMULARZ OFERTOWY**

Oferta dla firmy Konmex Sp. z o.o.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.02.2020 r., które dotyczy zakupu automatu tokarskiego będącego elementem projektu pn.: „*Wprowadzenie na rynek przez Konmex Sp. z o.o. rezultatów własnych prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnym narzędziem chirurgicznym do aplikacji implantowalnych klipsów naczyniowych*” planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”, nr wniosku POIR.03.02.01-06-0013/19, składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia.

**Nazwa i dane adresowe wykonawcy**

Pełna nazwa: ………………………………………………….……...

Adres: ………………………………………………….………..

NIP: …..…………………………………………….……….……

Adres e-mail:……………………………………………………..

Numer telefonu:………………………………………………….

**Warunki cenowe oferty i kryteria punktowane:**

Ważności oferty: **minimum 30 dni. Termin liczony od upływu terminu dostarczenia ofert.**

**Planowany termin realizacji zamówienia:**

Termin zakończenia dostawy nastąpi nie później niż **6 tygodni** od daty podpisania Umowy.

 **Warunki oferty:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elementy oceny oferty** | **Parametry oferty** | **Jednostka** |
| 1. | **Łączna cena netto** oferty powiększona o ewentualne koszty dodatkowe |  | PLN/EUR/USD\* |
| 2. | **Okres gwarancji (bez limitu godzin pracy)** |  | Miesiące |
| 3. | **Czas reakcji pomocy technicznej**  |  | Godziny  |

\* *w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wybór dostawcy*

***Ważność oferty: ……………… dni (od upływu terminu wskazanego jako termin dostarczenia ofert) – min 30 dni.***

**Załączniki:**

Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna

**Oświadczenia Wykonawcy**

**Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:**

1. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone
w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
2. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia parametry techniczno-funkcjonalne określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr 2/3.2.1 POIR/2020, w załączeniu do oferty przedstawi szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia zawierającą parametry przedmiotu zamówienia i specyfikację techniczną. Przedmiot zamówienia jest objęty min. 12 miesięcznym okresem gwarancji lub wyższym (bez limitu godzin pracy).
3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach oraz załącza oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami oraz z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach, wystawionych w terminie nie wcześniejszym niż miesiąc przed złożeniem oferty.
5. Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .
6. Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Miejscowość ………………, dnia…………… r.\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*podpis i pieczęć wystawcy oferty*)\*

\**informacje obligatoryjne*

***Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna***

**Oferta dla**

**KONMEX Sp. z o.o.**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr **2/3.2.1 POIR/2020** dotyczące następującego przedmiotu ofertowania:

1. Automat tokarski

związanego z realizacją projektu pt. „Wprowadzenie na rynek przez Konmex Sp. z o.o. rezultatów własnych prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnym narzędziem chirurgicznym do aplikacji implantowalnych klipsów naczyniowych.”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”, nr wniosku POIR.03.02.01-06-0013/19,

Nazwa i dane adresowe wykonawcy

Nazwa: ………………………………………………….……...

Adres: ………………………………………………….………..

NIP: …..…………………………………………….……….……

Adres e-mail:……………………………………………………..

Numer telefonu:………………………………………………….

**niniejszym przedstawiam specyfikację zgodną ze specyfikacją techniczną (określoną w punkcie II Zapytania ofertowego nr 2/3.2.1 POIR/2019):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa elementu wchodzącego w skład: Automat tokarski** | **Zgodność ze specyfikacją techniczną (TAK / NIE)\*** | **UWAGI / RÓWNOWAŻNOŚĆ\*\*** |
| 1 | Ilość osi, w których maszyna może realizować obróbkę – min 7 |  |  |
| 2 | Wrzeciono główne o maksymalnej średnicy detalu obrabianego - min. 10mm  |  |  |
| 3 | Maksymalne obroty wrzeciona głównego - min. 15000 obr/min  |  |  |
| 4 | Moc napędu wrzeciona głównego – min. 2,2 do 3,7 kW |  |  |
| 5 | Płynnie indeksowana oś C na wrzecionie głównym |  |  |
| 6 | Ilość poprzecznych narzędzi napędzanych do obróbki detalu we wrzecionie głównym – min 6 |  |  |
| 7 | Maksymalne obroty narzędzi napędzanych poprzecznie – min. 12000 obr/min |  |  |
| 8 | Przeciwwrzeciono o maksymalnej średnicy detalu obrabianego - min. 10mm |  |  |
| 9 | Maksymalne obroty przeciwwrzeciona - min. 15000 obr/min  |  |  |
| 10 | Moc napędu przeciwwrzeciona – min. 2,2 do 3,7 kW |  |  |
| 11 | Płynnie indeksowana oś C na przeciwwrzecionie |  |  |
| 12 | Dodatkowa oś Y na przechwycie |  |  |
| 13 | Szybkość posuwu dla wszystkich osi – min 35 m/min |  |  |
| 14 | Maksymalny zakres wiercenia (wrzeciono główne) – dla narzędzi stałych minimum 6mm, dla narzędzi napędzanych – min 4mm |  |  |
| 15 | Maksymalna średnica freza przy obróbce we wrzecionie głównym – min 6mm |  |  |
| 16 | Imak nożowy - min. 7-stanowiskowy |  |  |
| 17 | Uchwyt przelotowy do narzędzi umożliwiający obróbkę od przodu (min. 4 szt.) i od tyłu (min. 2 szt.) |  |  |
| 18 | Blokada wrzeciona głównego i przechwytującego |  |  |
| 19 | Zespół do obróbki poprzecznej z oprawkami napędzanymi - min. 6 oprawek napędzanych |  |  |
| 20 | Czujnik wyrzucenia detali |  |  |
| 21 | Zespół do obróbki od tyłu z oprawkami napędzanymi – min. 8 oprawek napędzanych |  |  |
| 22 | Czujnik złamania obcinaka |  |  |
| 23 | Zespół pneumatyczny |  |  |
| 24 | Zbiornik chłodziwa z czujnikiem poziomu i przepływu |  |  |
| 25 | Automatyczne centralne smarowanie z kontrolą poziomu oleju |  |  |
| 26 | Oświetlenie przestrzeni roboczej |  |  |
| 27 | Komplet narzędzi maszynowych |  |  |
| 28 | Sterowanie CNC: typu: Sinumerik, Fanuc, Heidenhain, Mitsubishi lub porównywalny, w polskiej wersji językowej |  |  |
| 29 | Pompa wysokiego ciśnienia – min 65 bar |  |  |
| 30 | Automatyczny podajnik pręta z magazynem |  |  |
| 31 | Transporter wiórów |  |  |
| 32 | Złącze USB lub RS232C do transferu danych na automat tokarski |  |  |
| 33 | Lampa sygnalizująca informująca o statusie pracy maszyny |  |  |
| 34 | Transporter detali |  |  |
| 35 | Dokumentacja maszyny w polskiej wersji językowej |  |  |

Miejscowość ………………, dnia…………… r.\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*podpis i pieczęć wystawcy oferty*)\*

\**informacje obligatoryjne*